**询价邀请函**

XXXXX有限公司：

 我单位需对电子可视喉镜采购项目进行询价，邀请贵公司根据询价文件要求参加本次询价活动，项目要求如下：

一、报价人须知

1. 参加询价的公司应遵循政府采购的法律法规及通行规则。
2. 投标资料包括：①询价报价表（最低报价）；②营业执照；③生产制造商的需提供《医疗器械生产许可证》；④代理商的需提供《医疗器械经营企业许可证》；⑤所投产品需具有药监部门核发的《医疗器械注册证》；⑥符合临床使用技术要求的产品彩页；⑦廉洁承诺书；⑧售后服务承诺函。

二、报价文件封装：报价人提交的报价单和相关资质资料一律采用A4纸，放入文件袋内密封好，对应写明报价单位名称、联系人及联系方式。

三、报价文件送达截止时间及地点：

2024年5月7日17:00时前送达湖北省黄石市第五医院有限公司设备科，逾期恕不接受。

采购单位：黄石市第五医院有限公司

地址：黄石市下陆区下陆大道33号

联系人：熊老师

联系方式：0714-5317166

黄石市第五医院医疗设备采购报价单

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 报价单位 |  |
| 设备品牌型号 |  |
| 生产厂家 |  |
| 质保期 |  |
| 包含的配件 | 耗材及价格： |
| 报价金额（万元） | 金额小写： 金额大写：  |
| 授权委托人签字（联系方式） |  |

**廉洁承诺书**

为加强招标投标活动中的廉政建设，进一步规范招标投标市场，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受相关部门或司法机关调查处理。

投标人授权代表：

投 标 人（公章）：

时间： 年 月 日

**承诺函**

致黄石市第五医院设备科：

1. 我公司确认所供的设备为全新的，合格的产品。
2. 我公司确认所供的设备具备合法有效的手续及证件。（医疗器械产品注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证等）
3. 我公司确认所供的设备符合询价设备所列的全部参数标准。
4. 我公司所供设备质保期最低为壹年。质保期内非院方原因出现的质量问题，由我公司免费维修。质保期外，仅收取需要更换的零配件费用。
5. 我公司若发生未履行承诺义务的情况时，愿承担由此产生的包括赔偿在内的一切法律责任。

公司签章：

日期：

**麻醉视频喉镜功能参数表**

整机参数

显示屏：3.0"TFT

摄像头像素：100万

景深：10-60mm

视场角：60°士15%

光照度：光照度≥150 Lux

分辨率：空间分辨率≥7p/mm

显示器前后旋转角度：130°士15%

电池：内置可充电电池通用接口充电，通用USB 接口充电

多媒体系统：主机内置多媒体系统，可一键实现拍照、录像、存储

内置存储：内存8G，可升级内存

★整体防水：操作手柄整体不可拆分，消毒更彻底

侧置显示器：显示器侧置设计，有效缩短整机长度，进入口腔更容易

★喉镜片尺寸：可选大成人、成人、小成人、儿童、新生儿、困难气道

★兼容性：主机可选择适配4个尺寸的一次性喉镜片和硬管镜

生物相容性：喉镜片采用高强度医用金属材质，无刺激，无细胞毒性

热插拔：更换操作部无需关机，即插即用

承重：操作手柄一体化，稳定坚固，能承受5ON 的轴向拉力

★安全性：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用

便捷操作：手柄与主机之间的连接方式采用旋转插拔，利于快速插管和临床抢救

功能参数

自动关机：光感设计，图像静止不动自动关机功能

低电量续航：具备电量管理功能，低电量续航时间持续1小时

 电量显示：具备电量显示及低电量指示功能

★智能除雾：镜片前端采用智能温控系统，以实现即时防雾功能，开机即用

正常工作环境

温度：10°C~40°C

湿度：10%～90%

大气压力：500hpa~1060hpa